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ประกาศเทศบาลตำบลชะอวด
เรื่อง    สอบราคาซื้อรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล เครื่องยนต์ดีเซลชนิด  6  ล้อ                                                           ขนาดความจุของถังไม่น้อยกว่า  4,000  ลิตร
--------------------------



ด้วยเทศบาลตำบลชะอวด  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล เครื่องยนต์ดีเซลชนิด  6  ล้อ  ขนาดความจุของถังไม่น้อยกว่า  4,000  ลิตร  (รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารแนบท้าย)   ราคากลาง  1,700,000.-  บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
                          
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                          

1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                     

2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                     

3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                      

4.  เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตำบลชะอวด
                       

5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่   เทศบาลตำบลชะอวด ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้  

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่     17  กรกฎาคม  2552   ถึงวันที่   5  สิงหาคม  2552.  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ  ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอชะอวด ในกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่สามารถยื่นซองสอบราคาด้วยตนเองได้ให้ผู้เสนอราคายื่นซองสอบราคาส่งทางไปรษณีย์ให้ถึงเทศบาล    ก่อนพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคา  ทั้งนี้เทศบาลตำบลชะอวดจะถือวันและเวลาที่เทศบาลได้รับซองจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  7  สิงหาคม  2552        เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
                           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ    1,500.-     บาท  (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลชะอวด ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2552  ถึงวันที่  5 สิงหาคม  2552. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    0 - 7538 -1303     ในวันและเวลาราชการ                   
                                               ประกาศ  ณ  วันที่     17  กรกฏาคม   พ.ศ. 2552 


(นายปรีชา      อ่อนนวล)
                                                                                  นายกเทศมนตรีตำบลชะอวด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ ดูดสิ่งปฏิกูล ขนาด 6 ล้อ ปริมาณความจุ 4,000 ลิตร
1. ลักษณะทั่วไป
· เป็นรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดียว ล้อหลังคู่
· หน้าเป็นหัวเก๋งมีประตู 2 บาน สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ น้ำยาแอร์ ชนิด 134 A ให้ความเย็นเพียงพอต่อการใช้งาน  พร้อมติดฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดบังคับใช้
· ตอนท้ายหลังเก๋ง ติดตั้งถังบรรทุกสิ่งปฏิกูล มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร
· ชุดถังบรรจุสิ่งปฏิกูลและเครื่องทำสุญญากาศเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ มอก.9001-2544 / ISO  9001 : 2000 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในขอบข่าย     การออกแบบและพัฒนา  การผลิต  การบำรุงรักษาและซ่อมแซม  โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมนำเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา  (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ)
· อุปกรณ์ควบคุมการดูดสิ่งปฏิกูลครบชุด  อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
· อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที
2. ตัวรถยนต์
· เป็นรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ  น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักของรถบรรทุก  ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะได้ไม่น้อยกว่า 8,400 กิโลกรัม
· ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัด ไม่น้อยกว่า 100 กิโลเมตร / ชั่วโมง
· ระบบพวงมาลัยขวา Power ช่วยผ่อนแรง และมีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถยนต์
· เครื่องยนต์ดีเซล จำนวนลูกสูบไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ
· กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า
· มีเครื่องยนต์ที่มีคุณสมบัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ 1295-2541

· มีความเร็วรอบไม่เกิน 3,200 รอบต่อนาที
· ระบายความร้อนด้วยน้ำ
· คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต
· เกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์
· ระบบเบรกเป็บแบบไฮดรอลิกมีหม้อลมช่วยพร้อมเบรกมือ
· ขนาดยางล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต
· ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์ ใส่แบตเตอรี่ ชนิด 12 โวลต์ จำนวน 2 ลูกขนาดของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 65 แอมแปร์
· ระบบโคมสัญญาณไฟฟ้าครบถ้วน และถูกต้องตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกกำหนด
· หัวเก๋งสามารถยกกระดกได้
· เข็มขัดนิรภัยล็อค 3 จุด คือตำแหน่งผู้ขับขี่ ตำแหน่งเบาะกลาง และตำแหน่งเบาะด้านซ้าย
· ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ
· ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า 3,300 มิลลิเมตร
3. ตัวถังบรรทุกสิ่งปฏิกูล
· ตัวถังบรรทุกสิ่งปฏิกูลเป็นรูปวงรีสร้างด้วยเหล็กอย่างดี  มีความหนาไม่น้อยกว่า  4.5  มม.  มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000  ลิตร  
· ภายในตัวถังบรรทุกสิ่งปฏิกูลมีแผ่นเหล็กกั้น 2 แผ่น กั้นตามแนวขวางเพื่อกันกระแทก ทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม. แต่ละช่องทะลุถึงกันตลอด ติดตั้งตามแนวขวางของถังบรรทุกสิ่งปฏิกูล
· ด้านบนตัวถังบรรทุกสิ่งปฏิกูลมีช่องสำหรับคนลงไปทำความสะอาดได้สะดวก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 500 มม. มีฝาเปิด-ปิด ด้านบนของถังมีที่สำหรับคนนั่งและเดินได้ โดยปูเหล็กแผ่นกันลื่นและมีราวจับทำด้วยเหล็ก โดยรอบทั้ง 2 ด้าน เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานทั้ง 2 ข้าง
· ชุดถังบรรจุสิ่งปฏิกูล ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001 – 2544/ISO.9001:2000 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือหน่วยงานราการที่มีขีดความสามารถในการรับรอง โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นซอง
· ด้านข้างถังบรรทุก มีที่จัดเก็บอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานผู้ผลิต
· มีช่องสำหรับดูปริมาณน้ำโสโครก มีถังเก็บปูนติดตั้งอยู่ด้านท้ายรถอย่างเหมาะสม
· มีมาตรวัดสุญญากาศ และแรงดันต้องติดตั้งไว้ชัดเจน
· บริเวณถังมีพื้นที่พอเพียงที่จะม้วนเก็บสายสูบและคลายออกทำงานได้โดยสะดวกสามารถม้วนเก็บสายสูบได้ยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร
4. เครื่องดูดสิ่งปฏิกูล
· เครื่องทำสุญญากาศผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001 – 2544/ISO.9001:2000 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือหน่วยงานราชการที่มีขีดความสามารถในการรับรองโดยแนบแคตตาลอกพร้อมกราฟสมรรถนะ เอกสารรับรองและหนังสือแต่ตั้งตัวแทนจำหน่ายในวันยื่นซอง
· มีความสามารถทำสุญญากาศสูงสุดไม่น้อยกว่า 720 มม. ของปรอททำแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
· สามารถดูดปริมาณของอากาศได้ไม่น้อยกว่า 4,300 ลบ.ซม./รอบ
· มีระบบหยุดดูดสิ่งปฏิกูลโดยอัตโนมัติ เมื่อสิ่งปฏิกูลเต็มถัง โดยจะดูดอากาศภายนอกแทน เพื่อป้องกันสิ่งปฏิกูลเข้าเครื่องดูด
· เครื่องดูดสิ่งปฏิกูลใช้กำลังงานของเครื่องยนต์ โดยผ่านระบบถ่ายทอดกำลัง
· เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
· เครื่องทำสุญญากาศได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือได้รับอนุมัติการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5. ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินไฟส่องสว่าง
· ติดตั้งไฟฉุกเฉินแบบหมุนบนหัวเก๋ง จำนวน 1 ดวง และด้านบนตอนท้าย จำนวน 2 ดวง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางฐานไม่น้อยกว่า 180 มม. และมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 190 มม. ให้แสงวับวาบไม่น้อยกว่า 160 ครั้ง/นาที ใช้หลอดฮาโลเจน 24 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 70 วัตต์ ตัวสัญญาณไฟมีน้ำหนักไม่เกิน 1 กก.
· เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 โดยแนบแคตตาล็อก พร้อมเอกสารรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในวันยื่นซอง
6. การพ่นสีและข้อความ
· การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า 2 ชั้น  ตามเทศบาลตำบลชะอวดกำหนด
· พ่นกันสนิมอย่างดี บริเวณภายในตัวถังรถ ใต้ท้องรถ ใต้บังโคลนหน้าและบังโคลนหลัง
· การพ่นสีภายในถังบรรจุสิ่งปฏิกูล พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
· พ่นตราหน่วยงาน “เทศบาลตำบลชะอวด” บริเวณข้างประตูรถทั้ง 2 ข้าง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 18 ซม. พร้อมชื่อหน่วยงานและหมายเลขครุภัณฑ์ ขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า 5 ซม. และติดสติกเกอร์ชื่อหน่วยงานบริเวณกระจกด้านหน้าส่วนบนสุด ขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า 8 ซม. 
7. อุปกรณ์ประจำรถ และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ 
· มีท่อทางสำหรับดูด พร้อมวาล์วทองเหลืองแบบเปิด – ปิด เร็ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว และมีช่องทางสำหรับระบายสิ่งปฏิกูลออกจากกัน พร้อมทั้งวาล์วทองเหลืองแบบเปิด – ปิด เร็ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
· มีสายดูดสำหรับดูดสิ่งปฏิกูลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ตามความยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลือง และเข็มขัดวัดสาย จำนวน 1 ชุด
· สายส่งปฏิกูลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อทองเหลือง จำนวน 1 ชุด
· ยางอะไหล่พร้อมวงล้อ จำนวน 1 ชุด
· เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
· หนังสือคู่มือการใช้และคู่มือศูนย์บริการ จำนวน 1 ชุด
· แม่แรงไฮดรอลิกตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
· รับประกันการใช้งานปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน และต้องให้บริการตรวจเช็คฟรีอย่างน้อย 3 ครั้ง
· วิทยุ ซีดี พร้อมลำโพงภายในเก๋ง
· ติดตั้งฟิล์มกรองแสง ชนิดป้องกัน UV 99% แบบใส ที่กระจกด้านหน้าและกระจกหน้าเต็มบาน
· ส่งมอบพร้อมระดับน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก น้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง (ตามมาตรฐานผู้ผลิต)
· กระจกหน้า กระจกด้านหลัง และกระจกประตูใช้กระจกนิรภัย
· มีกระจกมองข้างบานใหญ่ติดตั้ง 2 ข้างรถ ด้านซ้าย – ขวา สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
· มีกระจกมองหลังภายในเก๋ง 1 บาน สามารถปรับระดับได้
· มีที่บังแดด ซ้าย – ขวา
· มียางปูพื้นภายในเก๋ง จำนวน 1 ชุด
· ถังดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า 4 ปอนด์ จำนวน 1 ชุด
· กระบอกอัดจาระบี จำนวน 1 กระบอก






